IRremoteESP8266

IRHaierACYRW02 Member List

This is the complete list of members for IRHaierACYRW02, including all inherited members.

_ | IRHaierAC176 | private
_irsend | IRHaierAC176 | private
begin(void) | IRHaierAC176 |
calibrate(void) | IRHaierACYRW02 | inline
checksum(void) | IRHaierAC176 | private
convertFan(const stdAc::fanspeed_t speed) | IRHaierAC176 | static
convertMode(const stdAc::opmode_t mode) | IRHaierAC176 | static
convertSwingH(const stdAc::swingh_t position) | IRHaierAC176 | static
convertSwingV(const stdAc::swingv_t position) | IRHaierAC176 | static
getButton(void) const | IRHaierAC176 |
getFan(void) const | IRHaierAC176 |
getHealth(void) const | IRHaierAC176 |
getLock(void) const | IRHaierAC176 |
getMode(void) const | IRHaierAC176 |
getModel(void) const | IRHaierAC176 |
getOffTimer(void) const | IRHaierAC176 |
getOnTimer(void) const | IRHaierAC176 |
getPower(void) const | IRHaierAC176 |
getQuiet(void) const | IRHaierAC176 |
getRaw(void) | IRHaierAC176 |
getSleep(void) const | IRHaierAC176 |
getSwing(void) const | IRHaierAC176 |
getSwingH(void) const | IRHaierAC176 |
getSwingV(void) const | IRHaierAC176 |
getTemp(void) const | IRHaierAC176 |
getTimerMode(void) const | IRHaierAC176 |
getTurbo(void) const | IRHaierAC176 |
getUseFahrenheit(void) const | IRHaierAC176 |
IRHaierAC176(const uint16_t pin, const bool inverted=false, const bool use_modulation=true) | IRHaierAC176 | explicit
IRHaierACYRW02(const uint16_t pin, const bool inverted=false, const bool use_modulation=true) | IRHaierACYRW02 | explicit
off(void) | IRHaierAC176 |
on(void) | IRHaierAC176 |
send(const uint16_t repeat=kHaierAcYrw02DefaultRepeat) override | IRHaierACYRW02 | virtual
setButton(const uint8_t button) | IRHaierAC176 |
setFan(const uint8_t speed) | IRHaierAC176 |
setHealth(const bool on) | IRHaierAC176 |
setLock(const bool on) | IRHaierAC176 |
setMode(const uint8_t mode) | IRHaierAC176 |
setModel(const haier_ac176_remote_model_t model) | IRHaierAC176 |
setOffTimer(const uint16_t mins) | IRHaierAC176 |
setOnTimer(const uint16_t mins) | IRHaierAC176 |
setPower(const bool on) | IRHaierAC176 |
setQuiet(const bool on) | IRHaierAC176 |
setRaw(const uint8_t new_code[]) override | IRHaierACYRW02 | virtual
setSleep(const bool on) | IRHaierAC176 |
setSwing(const uint8_t pos) | IRHaierAC176 |
setSwingH(const uint8_t pos) | IRHaierAC176 |
setSwingV(const uint8_t pos) | IRHaierAC176 |
setTemp(const uint8_t temp, const bool fahrenheit=false) | IRHaierAC176 |
setTimerMode(const uint8_t setting) | IRHaierAC176 |
setTurbo(const bool on) | IRHaierAC176 |
setUseFahrenheit(const bool on) | IRHaierAC176 |
stateReset(void) | IRHaierAC176 |
toCommon(void) const | IRHaierAC176 |
toCommonFanSpeed(const uint8_t speed) | IRHaierAC176 | static
toCommonMode(const uint8_t mode) | IRHaierAC176 | static
toCommonQuiet(const uint8_t speed) | IRHaierAC176 | static
toCommonSwingH(const uint8_t pos) | IRHaierAC176 | static
toCommonSwingV(const uint8_t pos) | IRHaierAC176 | static
toCommonTurbo(const uint8_t speed) | IRHaierAC176 | static
toString(void) const | IRHaierAC176 |
validChecksum(const uint8_t state[], const uint16_t length=kHaierACYRW02StateLength) | IRHaierACYRW02 | static