IRremoteESP8266

Classes | Variables
ir_Airton.h File Reference

Support for Airton protocol. More...

Go to the source code of this file.

## Classes
union | AirtonProtocol
| Native representation of a Airton 56 A/C message. More...
class | IRAirtonAc
| Class for handling detailed Airton 56-bit A/C messages. More...

## Variables
const uint8_t | kAirtonAuto = 0b000
const uint8_t | kAirtonCool = 0b001
const uint8_t | kAirtonDry = 0b010
const uint8_t | kAirtonFan = 0b011
const uint8_t | kAirtonHeat = 0b100
const uint8_t | kAirtonFanAuto = 0b000
const uint8_t | kAirtonFanMin = 0b001
const uint8_t | kAirtonFanLow = 0b010
const uint8_t | kAirtonFanMed = 0b011
const uint8_t | kAirtonFanHigh = 0b100
const uint8_t | kAirtonFanMax = 0b101
const uint8_t | kAirtonMinTemp = 16
const uint8_t | kAirtonMaxTemp = 25

## Detailed Description

Support for Airton protocol.

See also
  https://github.com/crankyoldgit/IRremoteESP8266/issues/1670

## Variable Documentation

## ◆ kAirtonAuto

const uint8_t kAirtonAuto = 0b000

## ◆ kAirtonCool

const uint8_t kAirtonCool = 0b001

## ◆ kAirtonDry

const uint8_t kAirtonDry = 0b010

## ◆ kAirtonFan

const uint8_t kAirtonFan = 0b011

## ◆ kAirtonFanAuto

const uint8_t kAirtonFanAuto = 0b000

## ◆ kAirtonFanHigh

const uint8_t kAirtonFanHigh = 0b100

## ◆ kAirtonFanLow

const uint8_t kAirtonFanLow = 0b010

## ◆ kAirtonFanMax

const uint8_t kAirtonFanMax = 0b101

## ◆ kAirtonFanMed

const uint8_t kAirtonFanMed = 0b011

## ◆ kAirtonFanMin

const uint8_t kAirtonFanMin = 0b001

## ◆ kAirtonHeat

const uint8_t kAirtonHeat = 0b100

## ◆ kAirtonMaxTemp

const uint8_t kAirtonMaxTemp = 25

## ◆ kAirtonMinTemp

const uint8_t kAirtonMinTemp = 16