IRremoteESP8266

Variables
ir_Delonghi.cpp File Reference

Delonghi based protocol. More...

## Variables
const uint16_t | kDelonghiAcHdrMark = 8984
const uint16_t | kDelonghiAcBitMark = 572
const uint16_t | kDelonghiAcHdrSpace = 4200
const uint16_t | kDelonghiAcOneSpace = 1558
const uint16_t | kDelonghiAcZeroSpace = 510
const uint32_t | kDelonghiAcGap = kDefaultMessageGap
const uint16_t | kDelonghiAcFreq = 38000
const uint16_t | kDelonghiAcOverhead = 3

## Detailed Description

Delonghi based protocol.

## Variable Documentation

## ◆ kDelonghiAcBitMark

const uint16_t kDelonghiAcBitMark = 572

## ◆ kDelonghiAcFreq

const uint16_t kDelonghiAcFreq = 38000

## ◆ kDelonghiAcGap

const uint32_t kDelonghiAcGap = kDefaultMessageGap

## ◆ kDelonghiAcHdrMark

const uint16_t kDelonghiAcHdrMark = 8984

## ◆ kDelonghiAcHdrSpace

const uint16_t kDelonghiAcHdrSpace = 4200

## ◆ kDelonghiAcOneSpace

const uint16_t kDelonghiAcOneSpace = 1558

## ◆ kDelonghiAcOverhead

const uint16_t kDelonghiAcOverhead = 3

## ◆ kDelonghiAcZeroSpace

const uint16_t kDelonghiAcZeroSpace = 510