IRremoteESP8266

Variables
ir_Tcl.cpp File Reference

Support for TCL protocols. More...

## Variables
const uint8_t | kTcl112AcTimerResolution = 20
const uint16_t | kTcl112AcTimerMax = 720
const uint16_t | kTcl96AcHdrMark = 1056
const uint16_t | kTcl96AcHdrSpace = 550
const uint16_t | kTcl96AcBitMark = 600
const uint32_t | kTcl96AcGap = kDefaultMessageGap
const uint8_t | kTcl96AcSpaceCount = 4
const uint16_t | kTcl96AcBitSpaces [kTcl96AcSpaceCount]

## Detailed Description

Support for TCL protocols.

Note
  There is no `decodedecodeTcl112Ac()`. It's the same as `decodeMitsubishi112()`. A shared routine is used. You can find it in: ir_Mitsubishi.cpp

## Variable Documentation

## ◆ kTcl112AcTimerMax

const uint16_t kTcl112AcTimerMax = 720

## ◆ kTcl112AcTimerResolution

const uint8_t kTcl112AcTimerResolution = 20

## ◆ kTcl96AcBitMark

const uint16_t kTcl96AcBitMark = 600

## ◆ kTcl96AcBitSpaces

const uint16_t kTcl96AcBitSpaces[kTcl96AcSpaceCount]

Initial value:
= {360,
838,
2182,
1444}

## ◆ kTcl96AcGap

const uint32_t kTcl96AcGap = kDefaultMessageGap

## ◆ kTcl96AcHdrMark

const uint16_t kTcl96AcHdrMark = 1056

## ◆ kTcl96AcHdrSpace

const uint16_t kTcl96AcHdrSpace = 550

## ◆ kTcl96AcSpaceCount

const uint8_t kTcl96AcSpaceCount = 4