IRremoteESP8266

IRHitachiAc296 Member List

This is the complete list of members for IRHitachiAc296, including all inherited members.

_ | IRHitachiAc296 | private
_irsend | IRHitachiAc296 | private
begin(void) | IRHitachiAc296 |
convertFan(const stdAc::fanspeed_t speed) | IRHitachiAc296 | static
convertMode(const stdAc::opmode_t mode) | IRHitachiAc296 | static
getFan(void) const | IRHitachiAc296 |
getMode(void) const | IRHitachiAc296 |
getPower(void) const | IRHitachiAc296 |
getRaw(void) | IRHitachiAc296 |
getTemp(void) const | IRHitachiAc296 |
hasInvertedStates(const uint8_t state[], const uint16_t length) | IRHitachiAc296 | static
IRHitachiAc296(const uint16_t pin, const bool inverted=false, const bool use_modulation=true) | IRHitachiAc296 | explicit
off(void) | IRHitachiAc296 |
on(void) | IRHitachiAc296 |
send(const uint16_t repeat=kHitachiAcDefaultRepeat) | IRHitachiAc296 |
setFan(const uint8_t speed) | IRHitachiAc296 |
setInvertedStates(void) | IRHitachiAc296 | private
setMode(const uint8_t mode) | IRHitachiAc296 |
setPower(const bool on) | IRHitachiAc296 |
setRaw(const uint8_t new_code[], const uint16_t length=kHitachiAc296StateLength) | IRHitachiAc296 |
setTemp(const uint8_t temp) | IRHitachiAc296 |
stateReset(void) | IRHitachiAc296 |
toCommon(void) const | IRHitachiAc296 |
toCommonFanSpeed(const uint8_t speed) | IRHitachiAc296 | static
toCommonMode(const uint8_t mode) | IRHitachiAc296 | static
toString(void) const | IRHitachiAc296 |