IRremoteESP8266

Variables
ir_Gorenje.cpp File Reference

Support for the Gorenje cooker hood IR protocols. More...

## Variables
const uint32_t | kGorenjeMinGap = 100000U
const uint16_t | kGorenjeHdrMark = 0
const uint32_t | kGorenjeHdrSpace = 0
const uint16_t | kGorenjeBitMark = 1300
const uint32_t | kGorenjeOneSpace = 5700
const uint32_t | kGorenjeZeroSpace = 1700
const uint16_t | kGorenjeFreq = 38000
const uint16_t | kGorenjeTolerance = 7

## Detailed Description

Support for the Gorenje cooker hood IR protocols.

See also
  https://techfresh.pl/wp-content/uploads/2017/08/Gorenje-DKF-2600-MWT.pdf
  https://github.com/crankyoldgit/IRremoteESP8266/issues/1887

## Variable Documentation

## ◆ kGorenjeBitMark

const uint16_t kGorenjeBitMark = 1300

## ◆ kGorenjeFreq

const uint16_t kGorenjeFreq = 38000

## ◆ kGorenjeHdrMark

const uint16_t kGorenjeHdrMark = 0

## ◆ kGorenjeHdrSpace

const uint32_t kGorenjeHdrSpace = 0

## ◆ kGorenjeMinGap

const uint32_t kGorenjeMinGap = 100000U

## ◆ kGorenjeOneSpace

const uint32_t kGorenjeOneSpace = 5700

## ◆ kGorenjeTolerance

const uint16_t kGorenjeTolerance = 7

## ◆ kGorenjeZeroSpace

const uint32_t kGorenjeZeroSpace = 1700