IRremoteESP8266

Variables
ir_Ecoclim.cpp File Reference

EcoClim A/C protocol. More...

## Variables
const uint8_t | kEcoclimSections = 3
const uint8_t | kEcoclimExtraTolerance = 5
| Percentage (extra) More...
const uint16_t | kEcoclimHdrMark = 5730
| uSeconds More...
const uint16_t | kEcoclimHdrSpace = 1935
| uSeconds More...
const uint16_t | kEcoclimBitMark = 440
| uSeconds More...
const uint16_t | kEcoclimOneSpace = 1739
| uSeconds More...
const uint16_t | kEcoclimZeroSpace = 637
| uSeconds More...
const uint16_t | kEcoclimFooterMark = 7820
| uSeconds More...
const uint32_t | kEcoclimGap = kDefaultMessageGap

## Detailed Description

EcoClim A/C protocol.

See also
  https://github.com/crankyoldgit/IRremoteESP8266/issues/1397

## Variable Documentation

## ◆ kEcoclimBitMark

const uint16_t kEcoclimBitMark = 440

uSeconds

## ◆ kEcoclimExtraTolerance

const uint8_t kEcoclimExtraTolerance = 5

Percentage (extra)

## ◆ kEcoclimFooterMark

const uint16_t kEcoclimFooterMark = 7820

uSeconds

## ◆ kEcoclimGap

const uint32_t kEcoclimGap = kDefaultMessageGap

## ◆ kEcoclimHdrMark

const uint16_t kEcoclimHdrMark = 5730

uSeconds

## ◆ kEcoclimHdrSpace

const uint16_t kEcoclimHdrSpace = 1935

uSeconds

## ◆ kEcoclimOneSpace

const uint16_t kEcoclimOneSpace = 1739

uSeconds

## ◆ kEcoclimSections

const uint8_t kEcoclimSections = 3

## ◆ kEcoclimZeroSpace

const uint16_t kEcoclimZeroSpace = 637

uSeconds