IRremoteESP8266

IRCoronaAc Member List

This is the complete list of members for IRCoronaAc, including all inherited members.

_ | IRCoronaAc | private
_getTimer(const uint8_t section) const | IRCoronaAc | private
_irsend | IRCoronaAc | private
_setTimer(const uint8_t section, const uint16_t nr_of_mins) | IRCoronaAc | private
begin() | IRCoronaAc |
calibrate(void) | IRCoronaAc | inline
checksum(uint8_t *data) | IRCoronaAc | private static
convertFan(const stdAc::fanspeed_t speed) | IRCoronaAc | static
convertMode(const stdAc::opmode_t mode) | IRCoronaAc | static
getEcono(void) const | IRCoronaAc |
getFan(void) const | IRCoronaAc |
getMode(void) const | IRCoronaAc |
getOffTimer(void) const | IRCoronaAc |
getOnTimer(void) const | IRCoronaAc |
getPower(void) const | IRCoronaAc |
getPowerButton(void) const | IRCoronaAc |
getRaw() | IRCoronaAc |
getSectionByte(const uint8_t section) | IRCoronaAc | private static
getSwingVToggle(void) const | IRCoronaAc |
getTemp(void) const | IRCoronaAc |
IRCoronaAc(const uint16_t pin, const bool inverted=false, const bool use_modulation=true) | IRCoronaAc | explicit
off(void) | IRCoronaAc |
on(void) | IRCoronaAc |
send(const uint16_t repeat=kNoRepeat) | IRCoronaAc |
setEcono(const bool on) | IRCoronaAc |
setFan(const uint8_t speed) | IRCoronaAc |
setMode(const uint8_t mode) | IRCoronaAc |
setOffTimer(const uint16_t nr_of_mins) | IRCoronaAc |
setOnTimer(const uint16_t nr_of_mins) | IRCoronaAc |
setPower(const bool on) | IRCoronaAc |
setPowerButton(const bool on) | IRCoronaAc | private
setRaw(const uint8_t new_code[], const uint16_t length=kCoronaAcStateLength) | IRCoronaAc |
setSwingVToggle(const bool on) | IRCoronaAc |
setTemp(const uint8_t temp) | IRCoronaAc |
stateReset() | IRCoronaAc |
toCommon(void) const | IRCoronaAc |
toCommonFanSpeed(const uint8_t speed) | IRCoronaAc | static
toCommonMode(const uint8_t mode) | IRCoronaAc | static
toString(void) const | IRCoronaAc |
validSection(const uint8_t state[], const uint16_t pos, const uint8_t section) | IRCoronaAc | static