IRremoteESP8266

Variables
ir_Trotec.cpp File Reference

Support for Trotec protocols. More...

## Variables
const uint16_t | kTrotecHdrMark = 5952
const uint16_t | kTrotecHdrSpace = 7364
const uint16_t | kTrotecBitMark = 592
const uint16_t | kTrotecOneSpace = 1560
const uint16_t | kTrotecZeroSpace = 592
const uint16_t | kTrotecGap = 6184
const uint16_t | kTrotecGapEnd = 1500
const uint16_t | kTrotec3550HdrMark = 12000
const uint16_t | kTrotec3550HdrSpace = 5130
const uint16_t | kTrotec3550BitMark = 550
const uint16_t | kTrotec3550OneSpace = 1950
const uint16_t | kTrotec3550ZeroSpace = 500
const uint16_t | kTrotec3550TimerMax = 8 * 60
| 8 hours in Minutes. More...

## Detailed Description

Support for Trotec protocols.

See also
  https://github.com/crankyoldgit/IRremoteESP8266/pull/279
  https://github.com/crankyoldgit/IRremoteESP8266/issues/1176

## Variable Documentation

## ◆ kTrotec3550BitMark

const uint16_t kTrotec3550BitMark = 550

## ◆ kTrotec3550HdrMark

const uint16_t kTrotec3550HdrMark = 12000

## ◆ kTrotec3550HdrSpace

const uint16_t kTrotec3550HdrSpace = 5130

## ◆ kTrotec3550OneSpace

const uint16_t kTrotec3550OneSpace = 1950

## ◆ kTrotec3550TimerMax

const uint16_t kTrotec3550TimerMax = 8 * 60

8 hours in Minutes.

## ◆ kTrotec3550ZeroSpace

const uint16_t kTrotec3550ZeroSpace = 500

## ◆ kTrotecBitMark

const uint16_t kTrotecBitMark = 592

## ◆ kTrotecGap

const uint16_t kTrotecGap = 6184

## ◆ kTrotecGapEnd

const uint16_t kTrotecGapEnd = 1500

## ◆ kTrotecHdrMark

const uint16_t kTrotecHdrMark = 5952

## ◆ kTrotecHdrSpace

const uint16_t kTrotecHdrSpace = 7364

## ◆ kTrotecOneSpace

const uint16_t kTrotecOneSpace = 1560

## ◆ kTrotecZeroSpace

const uint16_t kTrotecZeroSpace = 592