IRremoteESP8266

Public Attributes | List of all members
AirtonProtocol Union Reference

Native representation of a Airton 56 A/C message. More...

`#include <ir_Airton.h>`

## Public Attributes
uint64_t | raw
| The state in code form. More...
struct {
uint16_t Header:16
uint8_t Mode:3
uint8_t Power:1
uint8_t Fan:3
uint8_t Turbo:1
uint8_t Temp:4
uint8_t __pad0__:4
uint8_t SwingV:1
uint8_t __pad1__:7
uint8_t Econo:1
uint8_t Sleep:1
uint8_t NotAutoOn:1
uint8_t __pad2__:1
uint8_t HeatOn:1
uint8_t __pad3__:1
uint8_t Health:1
uint8_t Light:1
uint8_t Sum:8
}; |

## Detailed Description

Native representation of a Airton 56 A/C message.

See also
  https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Kpq7WCkh85heLnTQGlwUfCR6eeu_vfBHvhii8wtP4LU/edit?usp=sharing

## Member Data Documentation

## ◆ @1

struct { ... }

## ◆ __pad0__

uint8_t AirtonProtocol::__pad0__

## ◆ __pad1__

uint8_t AirtonProtocol::__pad1__

## ◆ __pad2__

uint8_t AirtonProtocol::__pad2__

## ◆ __pad3__

uint8_t AirtonProtocol::__pad3__

## ◆ Econo

uint8_t AirtonProtocol::Econo

## ◆ Fan

uint8_t AirtonProtocol::Fan

## ◆ Header

uint16_t AirtonProtocol::Header

## ◆ Health

uint8_t AirtonProtocol::Health

## ◆ HeatOn

uint8_t AirtonProtocol::HeatOn

## ◆ Light

uint8_t AirtonProtocol::Light

## ◆ Mode

uint8_t AirtonProtocol::Mode

## ◆ NotAutoOn

uint8_t AirtonProtocol::NotAutoOn

## ◆ Power

uint8_t AirtonProtocol::Power

## ◆ raw

uint64_t AirtonProtocol::raw

The state in code form.

## ◆ Sleep

uint8_t AirtonProtocol::Sleep

## ◆ Sum

uint8_t AirtonProtocol::Sum

## ◆ SwingV

uint8_t AirtonProtocol::SwingV

## ◆ Temp

uint8_t AirtonProtocol::Temp

## ◆ Turbo

uint8_t AirtonProtocol::Turbo

The documentation for this union was generated from the following file:

- src/ir_Airton.h