IRremoteESP8266

### - _ -

- _backupState() : IRToshibaAC
- _cancelOffTimer() : IRCarrierAc64
- _cancelOnTimer() : IRCarrierAc64
- _checksum() : IRArgoACBase< ARGO_PROTOCOL_T >
- _delayMicroseconds() : IRsend
- _getEconoToggle() : IRSharpAc
- _getOffTimer() : IRSamsungAc
- _getOnTimer() : IRSamsungAc
- _getParamsPtr() : IRrecv
- _getTime() : IRPanasonicAc
- _getTimer() : IRCoronaAc
- _isAKB73757604() : IRLgAc
- _isAKB74955603() : IRLgAc
- _isLG6711A20083V() : IRLgAc
- _isNormal() : IRLgAc
- _matchGeneric() : IRrecv
- _restoreState() : IRToshibaAC
- _sendSony() : IRsend
- _setEconoToggle() : IRSharpAc
- _setMode() : IRWhirlpoolAc
- _setOffTimer() : IRSamsungAc
- _setOnTimer() : IRSamsungAc
- _setSleepTimer() : IRSamsungAc
- _setTemp() : IRLgAc , IRWhirlpoolAc
- _setTime() : IRPanasonicAc
- _setTimer() : IRCoronaAc
- _stateReset() : IRArgoACBase< ARGO_PROTOCOL_T >
- _toString() : IRHitachiAc424
- _validTolerance() : IRrecv