IRremoteESP8266

Variables
ir_Truma.cpp File Reference

Support for Truma protocol. This protocol uses mark length bit encoding. More...

## Variables
const uint16_t | kTrumaLdrMark = 20200
const uint16_t | kTrumaLdrSpace = 1000
const uint16_t | kTrumaHdrMark = 1800
const uint16_t | kTrumaSpace = 630
const uint16_t | kTrumaOneMark = 600
const uint16_t | kTrumaZeroMark = 1200
const uint16_t | kTrumaFooterMark = kTrumaOneMark
const uint32_t | kTrumaGap = kDefaultMessageGap

## Detailed Description

Support for Truma protocol. This protocol uses mark length bit encoding.

See also
  https://github.com/crankyoldgit/IRremoteESP8266/issues/1440
  https://docs.google.com/spreadsheets/d/1k-RHu0vSIB6IweiTZSa3Rxy3Z_qPUtqwcqot8uXVO6I/edit?usp=sharing

## Variable Documentation

## ◆ kTrumaFooterMark

const uint16_t kTrumaFooterMark = kTrumaOneMark

## ◆ kTrumaGap

const uint32_t kTrumaGap = kDefaultMessageGap

## ◆ kTrumaHdrMark

const uint16_t kTrumaHdrMark = 1800

## ◆ kTrumaLdrMark

const uint16_t kTrumaLdrMark = 20200

## ◆ kTrumaLdrSpace

const uint16_t kTrumaLdrSpace = 1000

## ◆ kTrumaOneMark

const uint16_t kTrumaOneMark = 600

## ◆ kTrumaSpace

const uint16_t kTrumaSpace = 630

## ◆ kTrumaZeroMark

const uint16_t kTrumaZeroMark = 1200