IRremoteESP8266

Variables
ir_Toto.cpp File Reference

Support for the Toto Toilet IR protocols. More...

## Variables
const uint16_t | kTotoHdrMark = 6197
const uint16_t | kTotoHdrSpace = 2754
const uint16_t | kTotoBitMark = 600
const uint16_t | kTotoOneSpace = 1634
const uint16_t | kTotoZeroSpace = 516
const uint16_t | kTotoGap = 38000
const uint16_t | kTotoSpecialGap = 42482
const uint64_t | kTotoPrefix = 0x0802
const uint16_t | kTotoPrefixBits = 15

## Detailed Description

Support for the Toto Toilet IR protocols.

See also
  https://www.d-resi.jp/dt/nishi-shinjuku/limited/imgs/pdf/book6.pdf
  https://github.com/crankyoldgit/IRremoteESP8266/issues/1806

## Variable Documentation

## ◆ kTotoBitMark

const uint16_t kTotoBitMark = 600

## ◆ kTotoGap

const uint16_t kTotoGap = 38000

## ◆ kTotoHdrMark

const uint16_t kTotoHdrMark = 6197

## ◆ kTotoHdrSpace

const uint16_t kTotoHdrSpace = 2754

## ◆ kTotoOneSpace

const uint16_t kTotoOneSpace = 1634

## ◆ kTotoPrefix

const uint64_t kTotoPrefix = 0x0802

## ◆ kTotoPrefixBits

const uint16_t kTotoPrefixBits = 15

## ◆ kTotoSpecialGap

const uint16_t kTotoSpecialGap = 42482

## ◆ kTotoZeroSpace

const uint16_t kTotoZeroSpace = 516