IRremoteESP8266

Classes | Variables
ir_Technibel.h File Reference

Support for Technibel protocol. More...

Go to the source code of this file.

## Classes
union | TechnibelProtocol
| Native representation of a Technibel A/C message. More...
class | IRTechnibelAc
| Class for handling detailed Technibel A/C messages. More...

## Variables
const uint8_t | kTechnibelAcTimerHoursOffset = 16
const uint8_t | kTechnibelAcTimerMax = 24
const uint8_t | kTechnibelAcTempMinC = 16
const uint8_t | kTechnibelAcTempMaxC = 31
const uint8_t | kTechnibelAcTempMinF = 61
const uint8_t | kTechnibelAcTempMaxF = 88
const uint8_t | kTechnibelAcFanSize = 4
const uint8_t | kTechnibelAcFanLow = 0b0001
const uint8_t | kTechnibelAcFanMedium = 0b0010
const uint8_t | kTechnibelAcFanHigh = 0b0100
const uint8_t | kTechnibelAcCool = 0b0001
const uint8_t | kTechnibelAcDry = 0b0010
const uint8_t | kTechnibelAcFan = 0b0100
const uint8_t | kTechnibelAcHeat = 0b1000
const uint8_t | kTechnibelAcHeaderOffset = 48
const uint8_t | kTechnibelAcHeader = 0b00011000
const uint64_t | kTechnibelAcResetState = 0x180101140000EA
| Mode:Cool, Power:Off, fan:Low, temp:20, swing:Off, sleep:Off. More...

## Detailed Description

Support for Technibel protocol.

## Variable Documentation

## ◆ kTechnibelAcCool

const uint8_t kTechnibelAcCool = 0b0001

## ◆ kTechnibelAcDry

const uint8_t kTechnibelAcDry = 0b0010

## ◆ kTechnibelAcFan

const uint8_t kTechnibelAcFan = 0b0100

## ◆ kTechnibelAcFanHigh

const uint8_t kTechnibelAcFanHigh = 0b0100

## ◆ kTechnibelAcFanLow

const uint8_t kTechnibelAcFanLow = 0b0001

## ◆ kTechnibelAcFanMedium

const uint8_t kTechnibelAcFanMedium = 0b0010

## ◆ kTechnibelAcFanSize

const uint8_t kTechnibelAcFanSize = 4

## ◆ kTechnibelAcHeader

const uint8_t kTechnibelAcHeader = 0b00011000

## ◆ kTechnibelAcHeaderOffset

const uint8_t kTechnibelAcHeaderOffset = 48

## ◆ kTechnibelAcHeat

const uint8_t kTechnibelAcHeat = 0b1000

## ◆ kTechnibelAcResetState

const uint64_t kTechnibelAcResetState = 0x180101140000EA

Mode:Cool, Power:Off, fan:Low, temp:20, swing:Off, sleep:Off.

## ◆ kTechnibelAcTempMaxC

const uint8_t kTechnibelAcTempMaxC = 31

## ◆ kTechnibelAcTempMaxF

const uint8_t kTechnibelAcTempMaxF = 88

## ◆ kTechnibelAcTempMinC

const uint8_t kTechnibelAcTempMinC = 16

## ◆ kTechnibelAcTempMinF

const uint8_t kTechnibelAcTempMinF = 61

## ◆ kTechnibelAcTimerHoursOffset

const uint8_t kTechnibelAcTimerHoursOffset = 16

## ◆ kTechnibelAcTimerMax

const uint8_t kTechnibelAcTimerMax = 24