IRremoteESP8266

### - g -

- get10CHeat() : IRFujitsuAC
- get3D() : IRMitsubishiHeavy152Ac , IRMitsubishiHeavy88Ac
- get8CHeat() : IRNeoclimaAc
- get8CHeatToggle() : IRMideaAC
- getAbsenseDetect() : IRMitsubishiAC
- getAuxHeating() : IRHaierAC160
- getBeep() : IRDaikin2 , IRSamsungAc , IRSanyoAc
- getBoost() : IRDelonghiAc
- getBreeze() : IRSamsungAc
- getBufSize() : IRrecv
- getButton() : IRHaierAC160 , IRHaierAC176 , IRHitachiAc424 , IRNeoclimaAc
- getCelsius() : IRFujitsuAC
- getChannel() : IRArgoAC_WREM3
- getChecksum() : IRArgoACBase< ARGO_PROTOCOL_T >
- getClean() : IRCoolixAC , IRDaikin2 , IRElectraAc , IRFujitsuAC , IRHaierAC160 , IRMitsubishiHeavy152Ac , IRMitsubishiHeavy88Ac , IRSamsungAc , IRSharpAc
- getCleanToggle() : IRMideaAC , IRMirageAc
- getClock() : IRDaikin128 , IRDaikin64 , IREcoclimAc , IRMirageAc , IRMitsubishiAC , IRPanasonicAc , IRSanyoAc88 , IRWhirlpoolAc
- getCmd() : IRFujitsuAC
- getComfort() : IRDaikin152 , IRDaikinESP
- getCommand() : IRGoodweatherAc , IRHaierAC , IRWhirlpoolAc
- getConfigEntry() : IRArgoAC_WREM3
- getCurrentDay() : IRDaikinESP
- getCurrentDayOfWeek() : IRArgoAC_WREM3
- getCurrentTime() : IRDaikin2 , IRDaikinESP
- getCurrentTimeMinutes() : IRArgoAC_WREM3
- getCurrTime() : IRHaierAC
- getDelayTimerMinutes() : IRArgoAC_WREM3
- getDirectIndirect() : IRMitsubishiAC
- getDisplay() : IRSamsungAc
- getDisplayTempSource() : IRGreeAC
- getDryGrade() : IRKelonAc
- getEco() : IRArgoAC_WREM3
- getEcocool() : IRMitsubishiAC
- getEcono() : IRAirtonAc , IRCoronaAc , IRDaikin128 , IRDaikin152 , IRDaikin2 , IRDaikinESP , IRGreeAC , IRMitsubishiHeavy152Ac , IRMitsubishiHeavy88Ac , IRNeoclimaAc , IRSamsungAc , IRTcl112Ac , IRToshibaAC , IRVoltas
- getEconoToggle() : IRMideaAC , IRSharpAc
- getEnableSensorTemp() : IRMideaAC
- getEye() : IRDaikin2 , IRNeoclimaAc
- getEyeAuto() : IRDaikin2
- getFan() : IRAirtonAc , IRAirwellAc , IRAmcorAc , IRArgoAC , IRArgoAC_WREM3 , IRBosch144AC , IRCarrierAc64 , IRCoolixAC , IRCoronaAc , IRDaikin128 , IRDaikin152 , IRDaikin160 , IRDaikin176 , IRDaikin216 , IRDaikin2 , IRDaikin64 , IRDaikinESP , IRDelonghiAc , IREcoclimAc , IRElectraAc , IRGoodweatherAc , IRGreeAC , IRHaierAC160 , IRHaierAC176 , IRHaierAC , IRHitachiAc1 , IRHitachiAc296 , IRHitachiAc424 , IRHitachiAc , IRKelonAc , IRKelvinatorAC , IRLgAc , IRMideaAC , IRMirageAc , IRMitsubishi112 , IRMitsubishi136 , IRMitsubishiAC , IRMitsubishiHeavy152Ac , IRMitsubishiHeavy88Ac , IRNeoclimaAc , IRPanasonicAc32 , IRPanasonicAc , IRRhossAc , IRSamsungAc , IRSanyoAc88 , IRSanyoAc , IRSharpAc , IRTcl112Ac , IRTechnibelAc , IRTecoAc , IRToshibaAC , IRTranscoldAc , IRTrotec3550 , IRTrotecESP , IRTrumaAc , IRVestelAc , IRVoltas , IRWhirlpoolAc , IRYorkAc
- getFanEx() : IRArgoACBase< ARGO_PROTOCOL_T >
- getFanSpeed() : IRFujitsuAC
- getFilter() : IRArgoAC_WREM3 , IRFujitsuAC , IRMirageAc , IRMitsubishiHeavy152Ac , IRSanyoAc88 , IRToshibaAC
- getFlap() : IRArgoAC , IRArgoAC_WREM3
- getFlapEx() : IRArgoACBase< ARGO_PROTOCOL_T >
- getFollow() : IRNeoclimaAc
- getFresh() : IRNeoclimaAc
- getFreshAir() : IRDaikin2
- getFreshAirHigh() : IRDaikin2
- getHealth() : IRAirtonAc , IRHaierAC160 , IRHaierAC176 , IRHaierAC , IRTcl112Ac
- getHold() : IRNeoclimaAc
- getHumid() : IRTecoAc
- getHumidity() : IRDaikin2
- getId() : IRDaikin176 , IRFujitsuAC
- getiFeel() : IRArgoACBase< ARGO_PROTOCOL_T >
- getIFeel() : IRElectraAc , IRGreeAC , IRMirageAc
- getInternalStateLength() : IRToshibaAC
- getIon() : IRNeoclimaAc , IRPanasonicAc , IRSamsungAc , IRSharpAc , IRVestelAc
- getIonFilter() : IRKelvinatorAC
- getISave10C() : IRMitsubishiAC
- getISee() : IRMitsubishiAC
- getLed() : IRCoolixAC
- getLight() : IRAirtonAc , IRArgoAC_WREM3 , IRDaikin2 , IRGoodweatherAc , IRGreeAC , IRKelvinatorAC , IRLgAc , IRMirageAc , IRNeoclimaAc , IRTcl112Ac , IRTecoAc , IRVoltas , IRWhirlpoolAc
- getLightToggle() : IRDaikin128 , IRElectraAc , IRHaierAC160 , IRMideaAC , IRSharpAc
- getLock() : IRHaierAC160 , IRHaierAC176
- getMax() : IRAmcorAc , IRArgoACBase< ARGO_PROTOCOL_T >
- getMessageType() : IRArgoAC_WREM3 , IRArgoACBase< ARGO_PROTOCOL_T >
- getMode() : IRAirtonAc , IRAirwellAc , IRAmcorAc , IRArgoAC , IRArgoAC_WREM3 , IRBosch144AC , IRCarrierAc64 , IRCoolixAC , IRCoronaAc , IRDaikin128 , IRDaikin152 , IRDaikin160 , IRDaikin176 , IRDaikin216 , IRDaikin2 , IRDaikin64 , IRDaikinESP , IRDelonghiAc , IREcoclimAc , IRElectraAc , IRFujitsuAC , IRGoodweatherAc , IRGreeAC , IRHaierAC160 , IRHaierAC176 , IRHaierAC , IRHitachiAc1 , IRHitachiAc296 , IRHitachiAc3 , IRHitachiAc424 , IRHitachiAc , IRKelonAc , IRKelvinatorAC , IRLgAc , IRMideaAC , IRMirageAc , IRMitsubishi112 , IRMitsubishi136 , IRMitsubishiAC , IRMitsubishiHeavy152Ac , IRMitsubishiHeavy88Ac , IRNeoclimaAc , IRPanasonicAc32 , IRPanasonicAc , IRRhossAc , IRSamsungAc , IRSanyoAc88 , IRSanyoAc , IRSharpAc , IRTcl112Ac , IRTechnibelAc , IRTecoAc , IRToshibaAC , IRTranscoldAc , IRTrotec3550 , IRTrotecESP , IRTrumaAc , IRVestelAc , IRVoltas , IRWhirlpoolAc , IRYorkAc
- getModeEx() : IRArgoACBase< ARGO_PROTOCOL_T >
- getModel() : IRArgoAC_WREM3 , IRFujitsuAC , IRGreeAC , IRHaierAC176 , IRHitachiAc1 , IRLgAc , IRMirageAc , IRPanasonicAc , IRSharpAc , IRTcl112Ac , IRVoltas , IRWhirlpoolAc
- getMold() : IRDaikin2 , IRDaikinESP
- getNaturalFlow() : IRMitsubishiAC
- getNight() : IRArgoACBase< ARGO_PROTOCOL_T > , IRMitsubishiHeavy152Ac
- getNormalState() : IRCoolixAC
- getOffSleepTimer() : IRFujitsuAC
- getOffTime() : IRDaikin2 , IRDaikin64 , IRDaikinESP , IRVoltas
- getOffTimeEnabled() : IRDaikin64
- getOffTimer() : IRCarrierAc64 , IRCoronaAc , IRDaikin128 , IRDelonghiAc , IREcoclimAc , IRHaierAC160 , IRHaierAC176 , IRHaierAC , IRHitachiAc1 , IRMideaAC , IRMirageAc , IRPanasonicAc , IRSamsungAc , IRSanyoAc , IRTcl112Ac , IRVestelAc , IRWhirlpoolAc , IRYorkAc
- getOffTimerEnabled() : IRDaikin128 , IRDaikin2 , IRDaikinESP , IRDelonghiAc
- getOnTime() : IRDaikin2 , IRDaikin64 , IRDaikinESP , IRVoltas
- getOnTimeEnabled() : IRDaikin64
- getOnTimer() : IRCarrierAc64 , IRCoronaAc , IRDaikin128 , IRDelonghiAc , IREcoclimAc , IRFujitsuAC , IRHaierAC160 , IRHaierAC176 , IRHaierAC , IRHitachiAc1 , IRMideaAC , IRMirageAc , IRPanasonicAc , IRSamsungAc , IRTcl112Ac , IRVestelAc , IRWhirlpoolAc , IRYorkAc
- getOnTimerEnabled() : IRDaikin128 , IRDaikin2 , IRDaikinESP , IRDelonghiAc
- getOutsideQuiet() : IRFujitsuAC
- getPower() : IRAirtonAc , IRAmcorAc , IRArgoACBase< ARGO_PROTOCOL_T > , IRBosch144AC , IRCarrierAc64 , IRCoolixAC , IRCoronaAc , IRDaikin152 , IRDaikin160 , IRDaikin176 , IRDaikin216 , IRDaikin2 , IRDaikinESP , IRDelonghiAc , IREcoclimAc , IRElectraAc , IRFujitsuAC , IRGoodweatherAc , IRGreeAC , IRHaierAC160 , IRHaierAC176 , IRHitachiAc1 , IRHitachiAc296 , IRHitachiAc424 , IRHitachiAc , IRKelvinatorAC , IRLgAc , IRMideaAC , IRMirageAc , IRMitsubishi112 , IRMitsubishi136 , IRMitsubishiAC , IRMitsubishiHeavy152Ac , IRMitsubishiHeavy88Ac , IRNeoclimaAc , IRPanasonicAc , IRRhossAc , IRSamsungAc , IRSanyoAc88 , IRSanyoAc , IRSharpAc , IRTcl112Ac , IRTechnibelAc , IRTecoAc , IRToshibaAC , IRTranscoldAc , IRTrotec3550 , IRTrotecESP , IRTrumaAc , IRVestelAc , IRVoltas
- getPowerButton() : IRCoronaAc
- getPowerful() : IRDaikin128 , IRDaikin152 , IRDaikin216 , IRDaikin2 , IRDaikinESP , IRPanasonicAc , IRSamsungAc
- getPowerSpecial() : IRSharpAc
- getPowerToggle() : IRAirwellAc , IRDaikin128 , IRDaikin64 , IRHitachiAc1 , IRPanasonicAc32 , IRWhirlpoolAc , IRYorkAc
- getPurify() : IRDaikin2
- getQuiet() : IRBosch144AC , IRDaikin128 , IRDaikin152 , IRDaikin216 , IRDaikin2 , IRDaikin64 , IRDaikinESP , IRHaierAC160 , IRHaierAC176 , IRKelvinatorAC , IRMideaAC , IRMirageAc , IRMitsubishi112 , IRMitsubishi136 , IRPanasonicAc , IRSamsungAc , IRTcl112Ac , IRTrumaAc
- getRaw() : IRAirtonAc , IRAirwellAc , IRAmcorAc , IRArgoACBase< ARGO_PROTOCOL_T > , IRBosch144AC , IRCarrierAc64 , IRCoolixAC , IRCoronaAc , IRDaikin128 , IRDaikin152 , IRDaikin160 , IRDaikin176 , IRDaikin216 , IRDaikin2 , IRDaikin64 , IRDaikinESP , IRDelonghiAc , IREcoclimAc , IRElectraAc , IRFujitsuAC , IRGoodweatherAc , IRGreeAC , IRHaierAC160 , IRHaierAC176 , IRHaierAC , IRHitachiAc1 , IRHitachiAc296 , IRHitachiAc3 , IRHitachiAc424 , IRHitachiAc , IRKelonAc , IRKelvinatorAC , IRLgAc , IRMideaAC , IRMirageAc , IRMitsubishi112 , IRMitsubishi136 , IRMitsubishiAC , IRMitsubishiHeavy152Ac , IRMitsubishiHeavy88Ac , IRNeoclimaAc , IRPanasonicAc32 , IRPanasonicAc , IRRhossAc , IRSamsungAc , IRSanyoAc88 , IRSanyoAc , IRSharpAc , IRTcl112Ac , IRTechnibelAc , IRTecoAc , IRToshibaAC , IRTranscoldAc , IRTrotec3550 , IRTrotecESP , IRTrumaAc , IRVestelAc , IRVoltas , IRWhirlpoolAc , IRYorkAc
- getRawByteLength() : IRArgoACBase< ARGO_PROTOCOL_T >
- getRClevel() : IRrecv
- getSave() : IRTecoAc
- getScheduleTimerActiveDays() : IRArgoAC_WREM3
- getScheduleTimerStartMinutes() : IRArgoAC_WREM3
- getScheduleTimerStopMinutes() : IRArgoAC_WREM3
- getSectionByte() : IRCoronaAc
- getSectionChecksum() : IRSamsungAc
- getSensor() : IRDaikin152 , IRDaikinESP , IRSanyoAc
- getSensorTemp() : IRArgoACBase< ARGO_PROTOCOL_T > , IRCoolixAC , IREcoclimAc , IRElectraAc , IRMideaAC , IRMirageAc , IRSanyoAc
- getSensorUpdate() : IRElectraAc
- getSilent() : IRMitsubishiHeavy152Ac
- getSleep() : IRAirtonAc , IRCarrierAc64 , IRCoolixAC , IRDaikin128 , IRDaikin64 , IRDelonghiAc , IRGoodweatherAc , IRGreeAC , IRHaierAC160 , IRHaierAC176 , IRHaierAC , IRHitachiAc1 , IRKelonAc , IRMideaAC , IRMirageAc , IRNeoclimaAc , IRSanyoAc88 , IRSanyoAc , IRTechnibelAc , IRTecoAc , IRTrotecESP , IRVestelAc , IRVoltas , IRWhirlpoolAc
- getSleepTime() : IRDaikin2
- getSleepTimer() : IRSamsungAc
- getSleepTimerEnabled() : IRDaikin2
- getSpecial() : IRSharpAc
- getSpeed() : IRTrotecESP
- getStartClock() : IRMitsubishiAC
- getState() : IRac
- getStateLength() : IRFujitsuAC , IRToshibaAC
- getStateLengthForIrMsgType() : IRArgoACBase< ARGO_PROTOCOL_T >
- getStatePrev() : IRac
- getStopClock() : IRMitsubishiAC
- getSuper() : IRWhirlpoolAc
- getSupercool() : IRKelonAc
- getSwing() : IRCoolixAC , IRFujitsuAC , IRGoodweatherAc , IRHaierAC176 , IRRhossAc , IRSamsungAc , IRTechnibelAc , IRTecoAc , IRToshibaAC , IRTranscoldAc , IRVestelAc , IRWhirlpoolAc
- getSwingH() : IRElectraAc , IRHaierAC176 , IRHitachiAc1 , IRHitachiAc344 , IRLgAc , IRMirageAc , IRMitsubishi112 , IRNeoclimaAc , IRSamsungAc , IRVoltas
- getSwingHChange() : IRVoltas
- getSwingHorizontal() : IRDaikin176 , IRDaikin216 , IRDaikin2 , IRDaikinESP , IRGreeAC , IRHitachiAc , IRKelvinatorAC , IRMitsubishiHeavy152Ac , IRMitsubishiHeavy88Ac , IRPanasonicAc32 , IRPanasonicAc , IRTcl112Ac
- getSwingToggle() : IRHitachiAc1 , IRSharpAc
- getSwingV() : IRAirtonAc , IRCarrierAc64 , IRDaikin152 , IRElectraAc , IRHaierAC160 , IRHaierAC176 , IRHaierAC , IRHitachiAc1 , IRHitachiAc344 , IRLgAc , IRMirageAc , IRMitsubishi112 , IRMitsubishi136 , IRNeoclimaAc , IRSanyoAc88 , IRSanyoAc , IRSharpAc , IRTrotec3550 , IRVoltas
- getSwingVertical() : IRDaikin128 , IRDaikin160 , IRDaikin216 , IRDaikin2 , IRDaikin64 , IRDaikinESP , IRHitachiAc , IRMitsubishiHeavy152Ac , IRMitsubishiHeavy88Ac , IRPanasonicAc32 , IRPanasonicAc , IRTcl112Ac
- getSwingVerticalAuto() : IRGreeAC , IRKelvinatorAC
- getSwingVerticalPosition() : IRGreeAC , IRKelvinatorAC
- getSwingVStep() : IRCoolixAC , IRMideaAC
- getSwingVToggle() : IRCoronaAc , IRHitachiAc424 , IRMideaAC
- getTemp() : IRAirtonAc , IRAirwellAc , IRAmcorAc , IRArgoACBase< ARGO_PROTOCOL_T > , IRBosch144AC , IRCarrierAc64 , IRCoolixAC , IRCoronaAc , IRDaikin128 , IRDaikin152 , IRDaikin160 , IRDaikin176 , IRDaikin216 , IRDaikin2 , IRDaikin64 , IRDaikinESP , IRDelonghiAc , IREcoclimAc , IRElectraAc , IRFujitsuAC , IRGoodweatherAc , IRGreeAC , IRHaierAC160 , IRHaierAC176 , IRHaierAC , IRHitachiAc1 , IRHitachiAc296 , IRHitachiAc424 , IRHitachiAc , IRKelonAc , IRKelvinatorAC , IRLgAc , IRMideaAC , IRMirageAc , IRMitsubishi112 , IRMitsubishi136 , IRMitsubishiAC , IRMitsubishiHeavy152Ac , IRMitsubishiHeavy88Ac , IRNeoclimaAc , IRPanasonicAc32 , IRPanasonicAc , IRRhossAc , IRSamsungAc , IRSanyoAc88 , IRSanyoAc , IRSharpAc , IRTcl112Ac , IRTechnibelAc , IRTecoAc , IRToshibaAC , IRTranscoldAc , IRTrotec3550 , IRTrotecESP , IRTrumaAc , IRVestelAc , IRVoltas , IRWhirlpoolAc , IRYorkAc
- getTempOffset() : IRWhirlpoolAc
- getTempRaw() : IRBosch144AC , IRCoolixAC
- getTempUnit() : IRDelonghiAc , IRTechnibelAc , IRTrotec3550
- getTempUnits() : IRNeoclimaAc
- getTime() : IRVestelAc
- getTimer() : IRGreeAC , IRKelonAc , IRMitsubishiAC , IRTechnibelAc , IRTecoAc , IRTrotec3550 , IRTrotecESP , IRVestelAc
- getTimerActiveDaysBitmap() : IRArgoAC_WREM3
- getTimerEnabled() : IRGreeAC , IRKelonAc , IRSharpAc , IRTechnibelAc , IRTecoAc
- getTimerMode() : IRHaierAC160 , IRHaierAC176
- getTimerTime() : IRSharpAc
- getTimerType() : IRArgoAC_WREM3 , IRFujitsuAC , IRSharpAc
- getTogglePower() : IRKelonAc
- getToggleSwingVertical() : IRKelonAc
- getTolerance() : IRrecv
- getTurbo() : IRAirtonAc , IRCoolixAC , IRDaikin64 , IRElectraAc , IRGoodweatherAc , IRGreeAC , IRHaierAC160 , IRHaierAC176 , IRKelvinatorAC , IRMirageAc , IRMitsubishiHeavy152Ac , IRMitsubishiHeavy88Ac , IRNeoclimaAc , IRSanyoAc88 , IRSharpAc , IRTcl112Ac , IRToshibaAC , IRVestelAc , IRVoltas
- getTurboToggle() : IRMideaAC
- getType() : IREcoclimAc , IRMideaAC
- getUseCelsius() : IRMideaAC
- getUseFahrenheit() : IRGreeAC , IRHaierAC160 , IRHaierAC176
- getVane() : IRMitsubishiAC
- getVaneCode() : IRLgAc
- getVaneLeft() : IRMitsubishiAC
- getVaneSwingV() : IRLgAc
- getWeeklyTimerEnable() : IRDaikinESP
- getWeeklyTimerEnabled() : IRMitsubishiAC
- getWideVane() : IRMitsubishiAC
- getWiFi() : IRGreeAC
- getWifi() : IRVoltas
- getXFan() : IRGreeAC , IRKelvinatorAC
- getZoneFollow() : IRCoolixAC
- goodweather() : IRac
- gree() : IRac