IRremoteESP8266

### - i -

- Id : FujitsuProtocol
- Id1 : Daikin176Protocol
- Id2 : Daikin176Protocol
- iFeel : ArgoProtocol , ArgoProtocolWREM3
- IFeel : ElectraProtocol , GreeProtocol , Mirage120Protocol
- iFeel : stdAc::state_t
- InnvertS1_1 : Bosch144Protocol
- InnvertS1_2 : Bosch144Protocol
- InnvertS1_3 : Bosch144Protocol
- InnvertS2_1 : Bosch144Protocol
- InnvertS2_2 : Bosch144Protocol
- InnvertS2_3 : Bosch144Protocol
- Intro : Trotec3550Protocol
- Intro1 : TrotecProtocol
- Intro2 : TrotecProtocol
- Ion : NeoclimaProtocol , SamsungProtocol , SharpProtocol , VestelProtocol
- IonFilter : KelvinatorProtocol
- IrChannel : ArgoProtocolWREM3
- IrCommandType : ArgoProtocolWREM3
- irparams_save : IRrecv
- IRpin : IRsend
- iSave10C : Mitsubishi144Protocol
- ISee : Mitsubishi144Protocol
- IsOn : ArgoProtocolWREM3::Timer
- isTcl : Tcl112Protocol