IRremoteESP8266

### - c -

- Ceiling : Daikin128Protocol
- celsius : stdAc::state_t
- Celsius : Trotec3550Protocol
- CHeat : NeoclimaProtocol
- CheckHi : ArgoProtocol , ArgoProtocolWREM3
- CheckLo : ArgoProtocol
- Checksum : ArgoProtocolWREM3::Config , ArgoProtocolWREM3::Timer , VoltasProtocol
- ChecksumS3 : Bosch144Protocol
- Chk1 : YorkProtocol
- Chk2 : YorkProtocol
- Clean : Daikin2Protocol , ElectraProtocol , FujitsuProtocol , HaierAc160Protocol , Mitsubishi152Protocol , Mitsubishi88Protocol , SharpProtocol
- clean : stdAc::state_t
- Clean2 : HaierAc160Protocol
- cleanFlag : IRCoolixAC
- CleanToggle : Mirage120Protocol
- CleanToggle10 : SamsungProtocol
- CleanToggle11 : SamsungProtocol
- Clear : EcoclimProtocol
- Clock : EcoclimProtocol , Mitsubishi144Protocol
- clock : stdAc::state_t
- ClockHours : Daikin128Protocol , Daikin64Protocol , WhirlpoolProtocol
- ClockHrs : SanyoAc88Protocol
- ClockMins : Daikin128Protocol , Daikin64Protocol , SanyoAc88Protocol , WhirlpoolProtocol
- ClockSecs : SanyoAc88Protocol
- Cmd : FujitsuProtocol
- cmd : magiquest
- Cmd : WhirlpoolProtocol
- cmdState : VestelProtocol
- CmdSum : VestelProtocol
- Comfort : Daikin152Protocol , DaikinESPProtocol
- command : decode_results
- Command : GoodweatherProtocol , HaierProtocol
- command : stdAc::state_t
- config : ArgoProtocolWREM3
- CurrentDay : DaikinESPProtocol
- CurrentTime : Daikin2Protocol , DaikinESPProtocol
- CurrentTimeHi : ArgoProtocolWREM3::Timer
- CurrentTimeLo : ArgoProtocolWREM3::Timer
- CurrentWeekdayHi : ArgoProtocolWREM3::Timer
- CurrentWeekdayLo : ArgoProtocolWREM3::Timer
- CurrHours : HaierProtocol
- CurrMins : HaierProtocol