IRremoteESP8266

IRHaierAC160 Member List

This is the complete list of members for IRHaierAC160, including all inherited members.

_ | IRHaierAC160 | private
_irsend | IRHaierAC160 | private
begin(void) | IRHaierAC160 |
calibrate(void) | IRHaierAC160 | inline
checksum(void) | IRHaierAC160 | private
convertFan(const stdAc::fanspeed_t speed) | IRHaierAC160 | static
convertMode(const stdAc::opmode_t mode) | IRHaierAC160 | static
convertSwingV(const stdAc::swingv_t position) | IRHaierAC160 | static
getAuxHeating(void) const | IRHaierAC160 |
getButton(void) const | IRHaierAC160 |
getClean(void) const | IRHaierAC160 |
getFan(void) const | IRHaierAC160 |
getHealth(void) const | IRHaierAC160 |
getLightToggle(void) const | IRHaierAC160 |
getLock(void) const | IRHaierAC160 |
getMode(void) const | IRHaierAC160 |
getOffTimer(void) const | IRHaierAC160 |
getOnTimer(void) const | IRHaierAC160 |
getPower(void) const | IRHaierAC160 |
getQuiet(void) const | IRHaierAC160 |
getRaw(void) | IRHaierAC160 |
getSleep(void) const | IRHaierAC160 |
getSwingV(void) const | IRHaierAC160 |
getTemp(void) const | IRHaierAC160 |
getTimerMode(void) const | IRHaierAC160 |
getTurbo(void) const | IRHaierAC160 |
getUseFahrenheit(void) const | IRHaierAC160 |
IRHaierAC160(const uint16_t pin, const bool inverted=false, const bool use_modulation=true) | IRHaierAC160 | explicit
off(void) | IRHaierAC160 |
on(void) | IRHaierAC160 |
send(const uint16_t repeat=kHaierAc160DefaultRepeat) | IRHaierAC160 | virtual
setAuxHeating(const bool on) | IRHaierAC160 |
setButton(const uint8_t button) | IRHaierAC160 |
setClean(const bool on) | IRHaierAC160 |
setFan(const uint8_t speed) | IRHaierAC160 |
setHealth(const bool on) | IRHaierAC160 |
setLightToggle(const bool on) | IRHaierAC160 |
setLock(const bool on) | IRHaierAC160 |
setMode(const uint8_t mode) | IRHaierAC160 |
setOffTimer(const uint16_t mins) | IRHaierAC160 |
setOnTimer(const uint16_t mins) | IRHaierAC160 |
setPower(const bool on) | IRHaierAC160 |
setQuiet(const bool on) | IRHaierAC160 |
setRaw(const uint8_t new_code[]) | IRHaierAC160 | virtual
setSleep(const bool on) | IRHaierAC160 |
setSwingV(const uint8_t pos) | IRHaierAC160 |
setTemp(const uint8_t temp, const bool fahrenheit=false) | IRHaierAC160 |
setTimerMode(const uint8_t setting) | IRHaierAC160 |
setTurbo(const bool on) | IRHaierAC160 |
setUseFahrenheit(const bool on) | IRHaierAC160 |
stateReset(void) | IRHaierAC160 |
toCommon(const stdAc::state_t *prev=NULL) const | IRHaierAC160 |
toCommonFanSpeed(const uint8_t speed) | IRHaierAC160 | static
toCommonMode(const uint8_t mode) | IRHaierAC160 | static
toCommonQuiet(const uint8_t speed) | IRHaierAC160 | static
toCommonSwingV(const uint8_t pos) | IRHaierAC160 | static
toCommonTurbo(const uint8_t speed) | IRHaierAC160 | static
toString(void) const | IRHaierAC160 |
validChecksum(const uint8_t state[], const uint16_t length=kHaierAC160StateLength) | IRHaierAC160 | static