IRremoteESP8266

IREcoclimAc Member List

This is the complete list of members for IREcoclimAc, including all inherited members.

_ | IREcoclimAc | private
_irsend | IREcoclimAc | private
begin(void) | IREcoclimAc |
calibrate(void) | IREcoclimAc | inline
convertFan(const stdAc::fanspeed_t speed) | IREcoclimAc | static
convertMode(const stdAc::opmode_t mode) | IREcoclimAc | static
disableOffTimer(void) | IREcoclimAc |
disableOnTimer(void) | IREcoclimAc |
getClock(void) const | IREcoclimAc |
getFan(void) const | IREcoclimAc |
getMode(void) const | IREcoclimAc |
getOffTimer(void) const | IREcoclimAc |
getOnTimer(void) const | IREcoclimAc |
getPower(void) const | IREcoclimAc |
getRaw(void) const | IREcoclimAc |
getSensorTemp(void) const | IREcoclimAc |
getTemp(void) const | IREcoclimAc |
getType(void) const | IREcoclimAc |
IREcoclimAc(const uint16_t pin, const bool inverted=false, const bool use_modulation=true) | IREcoclimAc | explicit
isOffTimerEnabled(void) const | IREcoclimAc |
isOnTimerEnabled(void) const | IREcoclimAc |
off(void) | IREcoclimAc |
on(void) | IREcoclimAc |
send(const uint16_t repeat=kNoRepeat) | IREcoclimAc |
setClock(const uint16_t nr_of_mins) | IREcoclimAc |
setFan(const uint8_t speed) | IREcoclimAc |
setMode(const uint8_t mode) | IREcoclimAc |
setOffTimer(const uint16_t nr_of_mins) | IREcoclimAc |
setOnTimer(const uint16_t nr_of_mins) | IREcoclimAc |
setPower(const bool on) | IREcoclimAc |
setRaw(const uint64_t new_code) | IREcoclimAc |
setSensorTemp(const uint8_t celsius) | IREcoclimAc |
setTemp(const uint8_t celsius) | IREcoclimAc |
setType(const uint8_t code) | IREcoclimAc |
stateReset(void) | IREcoclimAc |
toCommon(void) const | IREcoclimAc |
toCommonFanSpeed(const uint8_t speed) | IREcoclimAc | static
toCommonMode(const uint8_t mode) | IREcoclimAc | static
toString(void) const | IREcoclimAc |