IRremoteESP8266

Variables
ir_Argo.cpp File Reference

Argo A/C protocol. More...

## Variables
const uint16_t | kArgoHdrMark = 6400
const uint16_t | kArgoHdrSpace = 3300
const uint16_t | kArgoBitMark = 400
const uint16_t | kArgoOneSpace = 2200
const uint16_t | kArgoZeroSpace = 900
const uint32_t | kArgoGap = kDefaultMessageGap
const uint8_t | kArgoSensorCheck = 52
const uint8_t | kArgoSensorFixed = 0b011
const uint8_t | kArgoWrem3Preamble = 0b1011
const uint8_t | kArgoWrem3Postfix_Timer = 0b1
const uint8_t | kArgoWrem3Postfix_ACControl = 0b110000

## Detailed Description

Argo A/C protocol.

## Variable Documentation

## ◆ kArgoBitMark

const uint16_t kArgoBitMark = 400

## ◆ kArgoGap

const uint32_t kArgoGap = kDefaultMessageGap

## ◆ kArgoHdrMark

const uint16_t kArgoHdrMark = 6400

See also
  https://github.com/crankyoldgit/IRremoteESP8266/issues/1859
  https://github.com/crankyoldgit/IRremoteESP8266/issues/1912

## ◆ kArgoHdrSpace

const uint16_t kArgoHdrSpace = 3300

## ◆ kArgoOneSpace

const uint16_t kArgoOneSpace = 2200

## ◆ kArgoSensorCheck

const uint8_t kArgoSensorCheck = 52

## ◆ kArgoSensorFixed

const uint8_t kArgoSensorFixed = 0b011

## ◆ kArgoWrem3Postfix_ACControl

const uint8_t kArgoWrem3Postfix_ACControl = 0b110000

## ◆ kArgoWrem3Postfix_Timer

const uint8_t kArgoWrem3Postfix_Timer = 0b1

## ◆ kArgoWrem3Preamble

const uint8_t kArgoWrem3Preamble = 0b1011

## ◆ kArgoZeroSpace

const uint16_t kArgoZeroSpace = 900