<map id="IRSanyoAc88" name="IRSanyoAc88">
<area shape="rect" id="node1" title="Class for handling detailed Sanyo A/C messages." alt="" coords="51,95,157,121"/>
<area shape="rect" id="node2" href="$classIRsend.html" title="Class for sending all basic IR protocols." alt="" coords="5,5,72,32"/>
<area shape="rect" id="node3" href="$unionSanyoAc88Protocol.html" title="Native representation of a Sanyo 88&#45;bit A/C message." alt="" coords="96,5,243,32"/>
</map>
