IRremoteESP8266

Variables
ir_Rhoss.cpp File Reference

Support for Rhoss protocols. More...

## Variables
const uint16_t | kRhossHdrMark = 3042
const uint16_t | kRhossHdrSpace = 4248
const uint16_t | kRhossBitMark = 648
const uint16_t | kRhossOneSpace = 1545
const uint16_t | kRhossZeroSpace = 457
const uint32_t | kRhossGap = kDefaultMessageGap
const uint16_t | kRhossFreq = 38

## Detailed Description

Support for Rhoss protocols.

## Variable Documentation

## ◆ kRhossBitMark

const uint16_t kRhossBitMark = 648

## ◆ kRhossFreq

const uint16_t kRhossFreq = 38

## ◆ kRhossGap

const uint32_t kRhossGap = kDefaultMessageGap

## ◆ kRhossHdrMark

const uint16_t kRhossHdrMark = 3042

## ◆ kRhossHdrSpace

const uint16_t kRhossHdrSpace = 4248

## ◆ kRhossOneSpace

const uint16_t kRhossOneSpace = 1545

## ◆ kRhossZeroSpace

const uint16_t kRhossZeroSpace = 457