IRremoteESP8266

Variables
ir_Wowwee.cpp File Reference

Support for WowWee RoboRapter protocol. More...

## Variables
const uint16_t | kWowweeHdrMark = 6684
const uint16_t | kWowweeHdrSpace = 723
const uint16_t | kWowweeBitMark = 912
const uint16_t | kWowweeOneSpace = 3259
const uint16_t | kWowweeZeroSpace = kWowweeHdrSpace
const uint16_t | kWowweeFreq = 38000

## Detailed Description

Support for WowWee RoboRapter protocol.

See also
  https://github.com/crankyoldgit/IRremoteESP8266/issues1938

## Variable Documentation

## ◆ kWowweeBitMark

const uint16_t kWowweeBitMark = 912

## ◆ kWowweeFreq

const uint16_t kWowweeFreq = 38000

## ◆ kWowweeHdrMark

const uint16_t kWowweeHdrMark = 6684

## ◆ kWowweeHdrSpace

const uint16_t kWowweeHdrSpace = 723

## ◆ kWowweeOneSpace

const uint16_t kWowweeOneSpace = 3259

## ◆ kWowweeZeroSpace

const uint16_t kWowweeZeroSpace = kWowweeHdrSpace