IRremoteESP8266

Variables
ir_Teknopoint.cpp File Reference

Support for the Teknopoint protocol. More...

## Variables
const uint16_t | kTeknopointHdrMark = 3600
const uint16_t | kTeknopointBitMark = 477
const uint16_t | kTeknopointHdrSpace = 1600
const uint16_t | kTeknopointOneSpace = 1200
const uint16_t | kTeknopointZeroSpace = 530
const uint16_t | kTeknopointFreq = 38000
const uint8_t | kTeknopointExtraTol = 10

## Detailed Description

Support for the Teknopoint protocol.

See also
  https://github.com/crankyoldgit/IRremoteESP8266/issues/1486

## Variable Documentation

## ◆ kTeknopointBitMark

const uint16_t kTeknopointBitMark = 477

## ◆ kTeknopointExtraTol

const uint8_t kTeknopointExtraTol = 10

## ◆ kTeknopointFreq

const uint16_t kTeknopointFreq = 38000

## ◆ kTeknopointHdrMark

const uint16_t kTeknopointHdrMark = 3600

## ◆ kTeknopointHdrSpace

const uint16_t kTeknopointHdrSpace = 1600

## ◆ kTeknopointOneSpace

const uint16_t kTeknopointOneSpace = 1200

## ◆ kTeknopointZeroSpace

const uint16_t kTeknopointZeroSpace = 530