IRremoteESP8266

Variables
ir_Airton.cpp File Reference

Support for Airton protocol. More...

## Variables
const uint16_t | kAirtonHdrMark = 6630
const uint16_t | kAirtonBitMark = 400
const uint16_t | kAirtonHdrSpace = 3350
const uint16_t | kAirtonOneSpace = 1260
const uint16_t | kAirtonZeroSpace = 430
const uint16_t | kAirtonFreq = 38000

## Detailed Description

Support for Airton protocol.

See also
  https://github.com/crankyoldgit/IRremoteESP8266/issues/1670

## Variable Documentation

## ◆ kAirtonBitMark

const uint16_t kAirtonBitMark = 400

## ◆ kAirtonFreq

const uint16_t kAirtonFreq = 38000

## ◆ kAirtonHdrMark

const uint16_t kAirtonHdrMark = 6630

## ◆ kAirtonHdrSpace

const uint16_t kAirtonHdrSpace = 3350

## ◆ kAirtonOneSpace

const uint16_t kAirtonOneSpace = 1260

## ◆ kAirtonZeroSpace

const uint16_t kAirtonZeroSpace = 430